
1. PC需要打开telnet客户端





1. 通过OTG连接线+USB转网口+网线与PC连接



1. 启动tftp服务器，将switch2ap.sh, wifiAppPkg\_9802\_AP.bin两个文件放入tftp目录
2. 把PC与设备通信的网线连接好，配置IP为192.168.218.22 255.255.255.0, 网关及DNS不设置
3. 将模块放入治具，上电启动，双击update.bat进入升级模式，当CMD界面出现如下图所示结果“Upgrade Success+++++++++”，则表示成功切换到AP模式成功。

