OTA升级方式
一、UI点击确认自动升级
1.等待设备启动完成。
2.HLD_15_TX_H100_SX.X.X.X.ota拷贝到U盘/SD根目录，插入U盘/SD卡。
3.等待UI弹窗提示OTA升级确认框，点击确认（首次上电1min后开始弹窗提示）
4.等待设备自动升级完成。

二、UI系统信息-系统升级-选择升级包升降级
1.等待设备启动完成。
2.HLD_15_TX_H100_SX.X.X.X.ota拷贝到U盘/SD卡根目录，插入U盘/SD卡。
3.等待UI进入系统信息-系统升级-选择升级包升降级，UI点击确认开始升级。
4.等待设备自动升级完成。
